ZEBRA PERDE **TEKNİK** ŞARTNAMESİ

1. KAPSAM

Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi tefriş ve donanımı için alınacak olan Zebra perde alımı ile montajı yaptırılacaktır. Bu şartname malzemelerin teminini, teknik özelliklerini, sevkiyatını, montajını ve garanti sürelerini kapsar.

1. GENEL **ÖZELLİKLER**
   1. Perde ölçüleri adı geçen iş yerlerinde yerinde görülüp ölçüsü alınarak gerekli ebatlarda ayrı ayrı yapılacaktır.
   2. Ürünlerin şartnamede belirtilen özelliklere ve numunesine uygun olarak imal edilmediği tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.
   3. Malzemelerin montajı/kurulumu, dikimi yüklenici firma tarafından yapılacak, gösterilen kurulum yerinde montaj için gerekli tüm malzeme (bağlantı/montaj aparatı, ikili PVC Ray,L Demiri vb) ve işçilik ayrıca ücret istemeksizin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
   4. Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sırasında oluşabilecek hasarlar firmaca karşılanacaktır.
   5. Ürünlerin garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
   6. Üretimde kullanılan malzemeler l. sınıf kaliteli malzeme olacaktır.
   7. Firmalar teklif mektuplarında ürünün markasını, teknik şartnameye uygunluğunu ve teslimat süresini bildirecektir.
2. **ZEBRA PERDE TEKNİK ÖZELLİKLER**
   1. Zebra Perde kumaşı 1. Kalite kir tutmama özelliğine sahip %100 polyester ve ağırlığı en az 175 gr./m' olmalıdır.
   2. Zebra perde polyester kumaştan, silinebilir ve yıkanabilir olmalıdır. Katlandığında kırılma yapmamalıdır. Silinme ve yıkanmadan sonra renk değişimi olmamalı ve kumaş özelliğini yitirmemeli, deforme olmamalıdır.
   3. Perdede plastik zincirli mekanizma kullanılıp **perde** boyuna ayarl ı olmalıdır.
   4. Zebra Perdede Etek Çıtası İç İçe Geçmiş İki Parça Alüminyumdan Oluşmalıdır. İçteki Yuvarlak Boru Özel Dizayn Edilerek Paralelliğin Korunmasını Sağlamış Olmalıdır. Dış Parça Dönüşü Kolaylaştırmakla Birlikte Kenar Sıkışmasını Önlemek i Ve Görselliği Arttırmalıdır.
   5. Zebra Perde Kapalı Sistem olmalıdır. Profil Üzerinde Kumaş Dönüşümünün Sabitlendiği Kanal Olmalıdır. Montaj Profili Üzerinde Özel Kanal Kullanılarak Ahnlık Eklenmelidir.
   6. Zebra Perdenin eni binanın pencerelerine uygun olmalıdır.
   7. Zebra perdenin etek kısmındaki ağırlık sağlayıcı; lama alüminyum olmalıdır.
   8. Teklife konu bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
   9. Renk seçimi idare tarafından belirlenecektir.
   10. Koru iş Montajları ve diğer montajlarda çelik dübel kullanılmalıdır.
   11. l Açık kasa, alüminyumdan profil kullanılmalıdır.

3.12 İdare teklif edilen ürüne ait numune idareye sunulacaktır.